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PROBLEMAS FRICCIÓN
CLASE y TAREA
1. Una caja de 500N se encuentra sobre una superficie horizontal, el coeficiente de fricción estática entre el piso y la caja es de 0.1. Calcular la magnitud de la fuerza mínima paralela al plano, deba aplicarse para deslizar la caja sobre el piso.
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2. Un bloque cuyo peso tiene un valor de 50N se desliza sobre una tabla existiendo un coeficiente de fricción dinámico de 0.3. Calcular la magnitud de la fuerza que se debe aplicar al bloque para que se mueva con una velocidad constante:
a. La tabla se encuentra sobre una superficie horizontal.

b. La tabla forma un ángulo de 30° respecto al plano horizontal.
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3. Supón como indica la figura que una fuerza de 400N empuja una caja de 70kg. Si el coeficiente de fricción cinético es de 0.5. ¿Cuál es la aceleración de la caja? 
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4. Un bloque de 20kg se encuentra sobre un plano inclinado, como se indica en la figura. El coeficiente de fricción cinético entre las superficies de contacto es de 0.4. Se aplica una fuerza “F” hacia arriba del plano, para que la masa se acelere 3.5m/s2 ¿Cuál es el valor de la fuerza?
[image: image5.jpg]



5. En la siguiente figura los cuerpos A y B tienen masas de 1 y 1.2kg respectivamente. La polea carece de rozamiento y el coeficiente de fricción dinámica entre el cuerpo B y el plano horizontal es 0.08. Determinar la tensión de la cuerda y la aceleración del sistema.
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6. Una caja de 20Kg se coloca sobre un plano inclinado, como se muestra en la figura. El coeficiente de rozamiento entre la caja y el plano inclinado es de 0.3, encuentra la aceleración con la que desciende la caja por el plano inclinado.
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7. Un bloque de 24kg descansa sobre una superficie horizontal. Se requiere una fuerza horizontal de 4.5kg para iniciar el movimiento del bloque. Una vez en movimiento solo se necesita una fuerza de 2.3kg para mantener una velocidad constante. Determinar los coeficientes de fricción estático y dinámico.
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