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FISICA III | PROBLEMAS DE CAPACITANCIA


I. PROBLEMAS DE CAPACITANCIA
1. Un capacitor tiene una capacitancia de 4μF y se conecta a una batería de 60V ¿Cuál es la carga en el capacitor?   R. 240μC
2. Las placas de un capacitor de placas paralelas tienen una separación de 3mm en aire. Si el área de cada placa es 0.2m2. ¿Cuál es la capacitancia?      R. 590pF
3. Cierto capacitor tiene una capacitancia de 4μF cuando sus placas están separadas 0.2mm por espacio libre. Se utiliza una batería para cargar las placas con una diferencia de potencial de 500V y luego se desconecta del sistema. a) Se inserta una placa de mica con una k=5 de 0.2mm de espesor entre las placas, ¿Cuál será la diferencia de potencial entre ellas?, b) ¿Cuál será la capacitancia después de que se ha insertado el dieléctrico?  C) ¿Cuál es la permisividad de la mica?    R. a) 100V, b) 20μF, c) 44.25x10-12 C2/Nm2
4. Supóngase que la fuente de voltaje permanece conectada al capacitor del problema anterior. ¿Cuál será el incremento de carga debido a la inserción del dieléctrico de mica? R. 8x10-3C

5. Un capacitor de 6μF se conecta en serie con un capacitor de 15μF. a) ¿Cuál es la capacitancia efectiva? Si el arreglo se reconecta en paralelo. b) ¿Cuál será la capacitancia efectiva?
R. a) 4.29μF, b) 21μF

6. Encuéntrese la capacitancia equivalente de un capacitor de 6μF si se conecta en serie con dos capacitores en paralelo cuyas capacitancias son de 5μF y 4μF?    R. 3.6Μf
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7. Calcúlese la capacitancia equivalente para el circuito mostrado en la figura. a) ¿Cuál es la carga total en la capacitancia equivalente? b) ¿Cuál es el voltaje a través de cada capacitor? R. CT= 6x10-6F, QT= 1.2Z10-3C, Q1=400X10-6C, Q2=400X10-6C, Q3=800X10-6C, V1= 133V, V2= 67V, V3=200V
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8. Seis capacitores de 4.7μF se conectan en paralelo. a) ¿Cuál es la capacitancia equivalente? b) ¿Cuál es la capacitancia equivalente si se conectan en serie?
R. a) 28.2μF, b) 0.78μF

9. Se tienen tres capacitores con capacitancias de 3200pF, 7500pF y 0.010μF. ¿Qué capacitancias máx. y min. se pueden formar a partir de estas tres? ¿Cómo se hacen las conexiones en cada caso?
10. Un capacitor de 3μF y otro de 4μF están conectados en serie y esta combinación se conecta en paralelo con un capacitor de 2μF (fig.) ¿Cuál es la capacitancia neta? R. 3.71μF
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11. Si a través de toda la red de la figura anterior se aplican 26v, calcule el voltaje a través de cada capacitor.

12. La capacitancia de una porción de un circuito se reducirá de 4800 a 2900pF. ¿Qué capacitancia se puede agregar al circuito para producir este efecto sin remover elementos del circuito existente? ¿En el proceso se deben romper algunas conexiones existentes?
R.7300pF, Si

13. Accidentalmente se construyo un circuito eléctrico con un capacitor de 5μF en lugar del valor requerido de 16μF. Sin remover el capacitor de 5μF ¿Qué debería agregar un técnico para corregir el circuito?
14. Determine la capacitancia equivalente del circuito de la figura, si C1=C2=2C3=22.6μF ¿Cuánta carga se almacena en cada capacitor cuando V=45v?
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15. En la figura anterior suponga C1=C2=C3=16μF. Si la carga en C2 es Q2=24μC, determine la carga en cada uno de los otros capacitores, el voltaje a través de cada capacitor y el voltaje V a través de toda la combinación.
16. En la figura anterior sea V=78v y C1=C2=2C3=7.2μF ¿Cuánta energía se almacena en la red capacitor?
17. Un capacitor de 0.40μF y otro de 0.60μF están conectados en serie a una batería de 9.0v. Calcule a) la diferencia de potencial a través de cada capacitor y b) la carga en cada uno, c) repita los incisos a) y b) pero suponga que los dos capacitores están en paralelo. 
18. Calcular carga total y la carga en cada uno de los capacitores, capacitancia total y voltajes de cada capacitor.
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19. Tres capacitores (A, B, C), tienen respectivamente capacitancias de 2μF, 4μF y 6μF. Calcúlese la capacitancia equivalente si se conecta en serie a una fuente con diferencia de potencial de 800v. ¿Cuál es la carga en cada capacitor? ¿Cuál es el voltaje en cada capacitor? R. Ce=1.09μF, QT=873μC, QA=QB=QC=873μC VA=436v, VB=218v, VC=146v.

20. Calcúlese la capacitancia equivalente del problema anterior si se conecta en paralelo. ¿Cuál es la carga en cada capacitor?
21. Calcular la capacitancia total, carga total, carga y voltaje  en cada capacitor.
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