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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS #8

“NARCISO BASSOLS”

TURNO MATUTINO

FÍSICA I
CONDICIONES DE EQUILIBRIO
SEGUNDA CONDICIÓN DE EQUILIBBRIO

Segunda condición de equilibrio nos dice: para que un cuerpo esté en equilibrio de rotación, la suma de los momentos o torcas de las fuerzas que actúan sobre él respecto a cualquier punto debe ser igual a cero. ΣM=0
1. Sobre una barra uniforme de 5m se coloca un peso de 60N a 3m del punto de apoyo como se ve en la figura. Calcular:
a. El valor del peso que se debe aplicar en el otro extremo para que la barra quede en equilibrio.
b. El valor de la tensión que soporta el cable que sujeta la barra. Considere despreciable el peso de la barra. Resp: T=150N, P2=90N.
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2. Una viga uniforme de peso despreciable soporta dos cargas como se ve en la figura. Calcular:
a. ¿Cuál es el valor de la fuerza de reacción (R) que se ejerce para equilibrar a la viga?
b. ¿Dónde debe colocarse la fuerza de reacción respecto al punto A? Resp: R=700N y rR=3.43m
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3. Una viga de 4m de longitud soporta dos cargas, una de 200N y otra de 400N, como se ve en la figura. Determinar los esfuerzos de reacción a que se encuentran sujetos los apoyos, considerar despreciable el peso de la viga. Resp: RA=250N y RB=350N
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4. Una viga de 6m de longitud, cuyo peso es de 700N, soporta una carga de 1000N que forma un ángulo de 60° y otra carga de 500N, como se ve en la figura. Determinar la reacción en el apoyo A y B. Resp: RA=1071.7N y RB=994.33N
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5. Calcular el valor del peso que se debe aplicar para que la barra quede en equilibrio y determinar el valor de la tensión en la cuerda que sujeta a la barra, si el peso de ésta es despreciable. Resp: P=100N y T= 150N
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6. Calcular la tensión en la cuerda que sostiene a la siguiente viga y a qué distancia se encuentra del punto A. Considere despreciable el peso de la viga. Resp: T=260N y r=2.307m
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7. Encontrar los valores de los esfuerzos de reacción a que se encuentran sujetos los apoyos en la siguiente viga. Considere despreciable el peso de la viga. Resp: RA=131.25N y RB=118.75N
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8. Encontrar el valor de los esfuerzos de reacción en cada uno de los apoyos en la siguiente viga, misma que tiene un peso de 200N. . Resp: RA=357.14N y RB=442.86N
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9. Calcular la reacción en el apoyo A y B de la siguiente viga, cuyo peso es de 400N. . Resp: RA=242.9N y RB=294.7N
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Elaborado por Ing. Violeta Varela V.
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